Радиаторы Соло В 1

Материал: сталь.

Покрытие: полимер, базовый цвет – «белый глянцевый».

Рабочее давление – 15 атм., испытательное – 25 атм. Температура теплоносителя до 120°С. Присоединительная резьба G1/2”

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°С).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Соло В 1** | | **300** | | **500** | | **750** | | **1000** | | | **1250** | | **1500** | | **1750** | | **2000** | |
| **Межцентр. расст., мм** | | **300** | | **500** | | **750** | | **1000** | | | **1250** | | **1500** | | **1750** | | **2000** | |
| Габаритная высота, мм | | 334 | | 534 | | 784 | | 1034 | | | 1284 | | 1534 | | 1784 | | 2034 | |
| Глубина, мм | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | |
| Вес секции, кг | | 0,62 | | 0,91 | | 1,27 | | 1,63 | | | 1,99 | | 2,35 | | 2,71 | | 3,07 | |
| Объем секции, л | | 0,11 | | 0,163 | | 0,228 | | 0,292 | | | 0,357 | | 0,422 | | 0,487 | | 0,551 | |
| Мощность секции, Вт | | 28,7 | | 43,1 | | 60,5 | | 77,7 | | | 95 | | 112,3 | | 129,6 | | 147,2 | |
| **Число секций** | **Длина,**  **мм** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,  руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с**  **НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | | **Цена с НДС, руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС, руб.** |
| **3** | 133 | 86 | **2 978** | 129 | **3 181** | 182 | **3 436** | 233 | | **3 690** | 285 | **3 945** | 337 | **4 199** | 389 | **4 454** | 442 | **4 709** |
| **4** | 177 | 115 | **3 635** | 172 | **3 905** | 242 | **4 245** | 311 | | **4 585** | 380 | **4 925** | 449 | **5 264** | 518 | **5 604** | 589 | **5 943** |
| **5** | 221 | 144 | **4 292** | 216 | **4 630** | 303 | **5 055** | 389 | | **5 479** | 475 | **5 904** | 562 | **6 328** | 648 | **6 753** | 736 | **7 177** |
| **6** | 265 | 172 | **4 949** | 259 | **5 355** | 363 | **5 865** | 466 | | **6 374** | 570 | **6 884** | 674 | **7 392** | 778 | **7 902** | 883 | **8 411** |
| **7** | 309 | 201 | **5 606** | 302 | **6 080** | 424 | **6 675** | 544 | | **7 268** | 665 | **7 863** | 786 | **8 457** | 907 | **9 052** | 1030 | **9 645** |
| **8** | 353 | 230 | **6 263** | 345 | **6 805** | 484 | **7 485** | 622 | | **8 163** | 760 | **8 843** | 898 | **9 521** | 1037 | **10 201** | 1178 | **10 879** |
| **9** | 397 | 258 | **6 920** | 388 | **7 529** | 545 | **8 294** | 699 | | **9 057** | 855 | **9 822** | 1011 | **10 585** | 1166 | **11 350** | 1325 | **12 113** |
| **10** | 441 | 287 | **7 577** | 431 | **8 254** | 605 | **9 104** | 777 | | **9 952** | 950 | **10 802** | 1123 | **11 650** | 1296 | **12 500** | 1472 | **13 347** |
| **11** | 485 | 316 | **8 234** | 474 | **8 979** | 666 | **9 914** | 855 | | **10 846** | 1045 | **11 781** | 1235 | **12 714** | 1426 | **13 649** | 1619 | **14 581** |
| **12** | 529 | 344 | **8 891** | 517 | **9 704** | 726 | **10 724** | 932 | | **11 741** | 1140 | **12 761** | 1348 | **13 778** | 1555 | **14 789** | 1766 | **15 815** |
| **13** | 573 | 373 | **9 548** | 560 | **10 428** | 787 | **11 533** | 1010 | | **12 635** | 1235 | **13 740** | 1460 | **14 843** | 1685 | **15 948** | 1914 | **17 050** |
| **14** | 617 | 402 | **10 205** | 603 | **11 153** | 847 | **12 343** | 1088 | | **13 530** | 1330 | **14 720** | 1572 | **15 907** | 1814 | **17 097** | 2061 | **18 284** |
| **15** | 661 | 431 | **10 862** | 647 | **11 878** | 908 | **13 153** | 1166 | | **14 425** | 1425 | **15 700** | 1685 | **16 971** | 1944 | **18 246** | 2208 | **19 518** |
| **16** | 705 | 459 | **11 519** | 690 | **12 603** | 968 | **13 963** | 1243 | | **15 319** | 1520 | **16 679** | 1797 | **18 035** | 2074 | **19 395** | 2355 | **20 752** |
| **17** | 749 | 488 | **12 176** | 733 | **13 328** | 1029 | **14 773** | 1321 | | **16 214** | 1615 | **17 659** | 1909 | **19 100** | 2203 | **20 545** | 2502 | **21 986** |
| **18** | 793 | 517 | **12 833** | 776 | **14 052** | 1089 | **15 582** | 1399 | | **17 108** | 1710 | **18 638** | 2021 | **20 164** | 2333 | **21 694** | 2650 | **23 220** |
| **19** | 837 | 545 | **13 490** | 819 | **14 777** | 1150 | **16 392** | 1476 | | **18 003** | 1805 | **19 618** | 2134 | **21 228** | 2462 | **22 843** | 2797 | **24 454** |
| **20** | 881 | 574 | **14 147** | 862 | **15 502** | 1210 | **17 202** | 1554 | | **18 897** | 1900 | **20 597** | 2246 | **22 293** | 2592 | **23 993** | 2944 | **25 688** |
| **21** | 925 | 603 | **14 804** | 905 | **16 227** | 1271 | **18 012** | 1632 | | **19 792** | 1995 | **21 577** | 2358 | **23 357** | 2722 | **25 142** | 3091 | **26 922** |
| **22** | 969 | 631 | **15 461** | 948 | **16 951** | 1331 | **18 821** | 1709 | | **20 686** | 2090 | **22 556** | C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\Радиатор Соло В1.jpg2471 | **24 421** | 2851 | **26 291** | 3238 | **28 156** |
| **23** | 1013 | 660 | **16 118** | 991 | **17 676** | 1392 | **19 631** |
| **24** | 1057 | 689 | **16 775** | 1034 | **18 401** | 1452 | **20 441** |
| **25** | 1101 | 718 | **17 433** | 1078 | **19 126** | 1513 | **21 251** |
| **26** | 1145 | 746 | **18 090** | 1121 | **19 850** | 1573 | **22 060** |
| **27** | 1189 | 775 | **18 747** | 1164 | **20 575** | 1634 | **22 870** |
| **28** | 1233 | 804 | **19 404** | 1207 | **21 300** | 1694 | **23 680** |
| **29** | 1277 | 832 | **20 061** | 1250 | **22 025** | 1755 | **24 490** |
| **30** | 1321 | 861 | **20 718** | 1293 | **22 750** | 1815 | **25 300** |
| **31** | 1365 | 890 | **21 375** | 1336 | **23 474** | 1876 | **26 109** |  |
| **32** | 1409 | 918 | **22 032** | 1379 | **24 199** | 1936 | **26 919** |  |
| **33** | 1453 | 947 | **22 689** | 1422 | **24 924** | 1997 | **27 729** |  |
| **34** | 1497 | 976 | **23 246** | 1465 | **25 649** | 2057 | **28 539** |  |
| **35** | 1541 | 1005 | **24 003** | 1509 | **26 373** | 2118 | **29 348** |  |
| **36** | 1585 | 1033 | **24 660** | 1552 | **27 098** | 2178 | **30 158** |  | |
| **37** | 1629 | 1062 | **25 317** | 1595 | **27 823** | 2239 | **30 968** |  | |
| **38** | 1673 | 1091 | **25 974** | 1638 | **28 548** | 2299 | **31 778** |  | |
| **39** | 1717 | 1119 | **26 631** | 1681 | **29 273** | 2360 | **32 588** |  | |
| **40** | 1761 | 1148 | **27 288** | 1724 | **29 997** | 2420 | **33 397** |  | |
| **41** | 1805 | 1177 | **27 945** | 1767 | **30 722** | 2481 | **34 207** |  | |
| **42** | 1849 | 1205 | **28 602** | 1810 | **31 447** | 2541 | **35 017** |  | |
| **43** | 1893 | 1234 | **29 259** | 1853 | **32 172** | 2602 | **35 827** |
| **44** | 1937 | 1263 | **29 916** | 1896 | **32 896** | 2662 | **36 636** |
| **45** | 1981 | 1292 | **30 573** | 1940 | **33 621** | 2723 | **37 446** |
| **46** | 2025 | 1320 | **31 230** | 1983 | **34 346** | 2783 | **38 256** |
| **47** | 2069 | 1349 | **31 888** | 2026 | **35 071** | 2844 | **39 066** |
| **48** | 2113 | 1378 | **32 545** | 2069 | **35 795** | 2904 | **39 875** |
| **49** | 2157 | 1406 | **33 202** | 2112 | **36 520** | 2965 | **40 685** |
| **50** | 2201 | 1435 | **33 859** | 2155 | **37 245** | 3025 | **41 495** |

Соло В 1

**Любой цвет по RAL: Стоимость** **= Цена из табл. + 20%**

**Напольное исполнение (Соло нв): Стоимость = Цена из табл. + 592 руб.**

**Возможно нижнее подключение! (см. стр. \_\_\_)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Соло В 2** | | **300** | | **500** | | **750** | | **1000** | | | **1250** | | **1500** | | **1750** | | **2000** | |
| **Межцентр. расст., мм** | | **300** | | **500** | | **750** | | **1000** | | | **1250** | | **1500** | | **1750** | | **2000** | |
| Габаритная высота, мм | | 334 | | 534 | | 784 | | 1034 | | | 1284 | | 1534 | | 1784 | | 2034 | |
| Глубина, мм | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | |
| Вес секции, кг | | 1,11 | | 1,68 | | 2,4 | | 3,12 | | | 3,84 | | 4,56 | | 5,28 | | 6 | |
| Объем секции, л | | 0,2 | | 0,3 | | 0,43 | | 0,56 | | | 0,69 | | 0,82 | | 0,95 | | 1,08 | |
| Мощность секции, Вт | | 38,3 | | 58 | | 82,4 | | 106,8 | | | 131,1 | | 155,7 | | 180,5 | | 205,3 | |
| **Число секций** | **Длина,**  **мм** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,  руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с**  **НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | | **Цена с НДС, руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС, руб.** |
| **3** | 133 | 115 | **4 926** | 174 | **5 321** | 247 | **5 814** | 320 | | **6 307** | 393 | **6 800** | 467 | **7 293** | 542 | **7 786** | 616 | **8 279** |
| **4** | 177 | 153 | **6 233** | 232 | **6 759** | 330 | **7 416** | 427 | | **8 074** | 524 | **8 731** | 623 | **9 389** | 722 | **10 046** | 821 | **10 703** |
| **5** | 221 | 192 | **7 539** | 290 | **8 197** | 412 | **9 019** | 534 | | **9 840** | 656 | **10 662** | 779 | **11 484** | 903 | **12 306** | 1027 | **13 128** |
| **6** | 265 | 230 | **8 846** | 348 | **9 635** | 494 | **10 621** | 641 | | **11 607** | 787 | **12 594** | 934 | **13 580** | 1083 | **14 566** | 1232 | **15 552** |
| **7** | 309 | 268 | **10 152** | 406 | **11 073** | 577 | **12 223** | 748 | | **13 374** | 918 | **14 525** | 1090 | **15 675** | 1264 | **16 826** | 1437 | **17 976** |
| **8** | 353 | 306 | **11 459** | 464 | **12 511** | 659 | **13 826** | 854 | | **15 141** | 1049 | **16 456** | 1246 | **17 771** | 1444 | **19 086** | 1642 | **20 400** |
| **9** | 397 | 345 | **12 765** | 522 | **13 949** | 742 | **15 428** | 961 | | **16 908** | 1180 | **18 387** | 1401 | **19 867** | 1625 | **21 346** | 1848 | **22 825** |
| **10** | 441 | 383 | **14 072** | 580 | **15 387** | 824 | **17 031** | 1068 | | **18 675** | 1311 | **20 318** | 1557 | **21 962** | 1805 | **23 606** | 2053 | **25 249** |
| **11** | 485 | 421 | **15 378** | 638 | **16 825** | 906 | **18 633** | 1175 | | **20 441** | 1442 | **22 250** | 1713 | **24 058** | 1986 | **25 866** | 2258 | **27 673** |
| **12** | 529 | 460 | **16 685** | 696 | **18 263** | 989 | **20 236** | 1282 | | **22 208** | 1573 | **24 181** | 1868 | **26 158** | 2166 | **28 126** | 2464 | **30 097** |
| **13** | 573 | 498 | **17 991** | 754 | **19 701** | 1071 | **21 838** | 1388 | | **23 975** | 1704 | **26 112** | 2024 | **28 249** | 2347 | **30 386** | 2669 | **32 522** |
| **14** | 617 | 536 | **19 298** | 812 | **21 139** | 1154 | **23 440** | 1495 | | **25 742** | 1835 | **28 043** | 2180 | **30 345** | 2527 | **32 646** | 2874 | **34 946** |
| **15** | 661 | 575 | **20 605** | 870 | **22 577** | 1236 | **25 043** | 1602 | | **27 509** | 1967 | **29 974** | 2336 | **32 440** | 2708 | **34 906** |
| **16** | 705 | 613 | **21 911** | 928 | **24 015** | 1318 | **26 645** | 1709 | | **29 275** | 2098 | **31 906** | 2491 | **34 536** | 2888 | **37 166** |
| **17** | 749 | 651 | **23 218** | 986 | **25 453** | 1401 | **28 248** | 1816 | | **31 042** | 2229 | **33 837** | 2647 | **36 631** |
| **18** | 793 | 689 | **24 524** | 1044 | **26 891** | 1483 | **29 850** | 1922 | | **32 809** | 2360 | **35 786** | 2803 | **38 727** |
| **19** | 837 | 728 | **25 831** | 1102 | **28 329** | 1566 | **31 453** | 2029 | | **34 576** | 2491 | **37 699** |
| **20** | 881 | 766 | **27 137** | 1160 | **29 767** | 1648 | **33 055** | 2136 | | **36 343** | 2622 | **39 630** |
| **21** | 925 | 804 | **28 444** | 1218 | **31 206** | 1730 | **34 658** | 2243 | | **38 110** | 2753 | **41 962** |
| **22** | 969 | 843 | **29 750** | 1276 | **32 644** | 1813 | **36 260** | 2350 | | **39 876** | 2884 | **43 498** |
| **23** | 1013 | 881 | **31 057** | 1334 | **34 082** | 1895 | **37 862** |
| **24** | 1057 | 919 | **32 364** | 1392 | **35 520** | 1978 | **39 465** |
| **25** | 1101 | 958 | **33 670** | 1450 | **36 958** | 2060 | **41 067** |
| **26** | 1145 | 996 | **34 977** | 1508 | **38 396** | 2142 | **42 670** |
| **27** | 1189 | 1034 | **36 283** | 1566 | **39 834** | 2225 | **44 272** |
| **28** | 1233 | 1072 | **37 590** | 1624 | **41 272** | 2307 | **45 875** |
| **29** | 1277 | 1111 | **38 896** | 1682 | **42 710** | 2390 | **47 477** |
| **30** | 1321 | 1149 | **40 203** | 1740 | **44 148** | 2472 | **49 079** |
| **31** | 1365 | 1187 | **41 509** | 1798 | **45 586** | 2554 | **50 682** |  |
| **32** | 1409 | 1226 | **42 816** | 1856 | **47 024** | 2637 | **52 284** |  |
| **33** | 1453 | 1264 | **44 122** | 1914 | **48 462** | 2719 | **53 887** |  |
| **34** | 1497 | 1302 | **45 429** | 1972 | **49 900** | 2802 | **55 489** |  |
| **35** | 1541 | 1341 | **46 736** | 2030 | **51 338** | 2884 | **57 092** | C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\Радиатор Соло В2.jpg |
| **36** | 1585 | 1379 | **48 042** | 2088 | **52 776** |  |
| **37** | 1629 | 1417 | **49 349** | 2146 | **54 214** |  |
| **38** | 1673 | 1455 | **50 655** | 2204 | **55 652** |  |
| **39** | 1717 | 1494 | **51 962** | 2262 | **57 090** |  |
| **40** | 1761 | 1532 | **53 268** | 2320 | **58 529** |  |
| **41** | 1805 | 1570 | **54 575** | 2378 | **59 967** |  |
| **42** | 1849 | 1609 | **55 881** | 2436 | **61 405** |  |
| **43** | 1893 | 1647 | **57 188** | 2494 | **62 843** |
| **44** | 1937 | 1685 | **58 494** | 2552 | **64 281** |
| **45** | 1981 | 1724 | **59 801** | 2610 | **65 719** |
| **46** | 2025 | 1762 | **61 108** | 2668 | **67 157** |
| **47** | 2069 | 1800 | **62 414** | 2726 | **68 595** |
| **48** | 2113 | 1838 | **63 721** | 2784 | **70 033** |
| **49** | 2157 | 1877 | **65 027** | 2842 | **71 471** |
| **50** | 2201 | 1915 | **66 334** | 2900 | **72 909** |

Соло В 2

**Любой цвет по RAL: *Стоимость******= Цена из табл. + 20%***

**Напольное исполнение (Соло нв): *Стоимость = Цена из табл. + 592 руб.***

**Возможно нижнее подключение! (см. стр. \_\_\_)**

Соло Г 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Соло Г 1** | | **300** | | **500** | | **750** | | **1000** | | | **1250** | | **1500** | | **1750** | | **2000** | |
| **Межцентр. расст., мм** | | **300** | | **500** | | **750** | | **1000** | | | **1250** | | **1500** | | **1750** | | **2000** | |
| Габаритная высота, мм | | 334 | | 534 | | 784 | | 1034 | | | 1284 | | 1534 | | 1784 | | 2034 | |
| Глубина, мм | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | |
| Вес секции, кг | | 0,62 | | 0,91 | | 1,27 | | 1,63 | | | 1,99 | | 2,35 | | 2,71 | | 3,07 | |
| Объем секции, л | | 0,11 | | 0,163 | | 0,228 | | 0,292 | | | 0,357 | | 0,422 | | 0,487 | | 0,551 | |
| **Число секций** | **Высота,**  **мм** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,  руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с**  **НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | | **Цена с НДС, руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС, руб.** |
| **2** | 89 | 63 | **2 325** | 101 | **2 363** | 148 | **2 641** | 195 | | **2 798** | 242 | **2 966** | 289 | **3 136** | 336 | **3 306** | 383 | **3 475** |
| **3** | 133 | 90 | **2 978** | 143 | **3 181** | 211 | **3 436** | 278 | | **3 690** | 345 | **3 945** | 412 | **4 199** | 479 | **4 454** | 547 | **4 709** |
| **4** | 177 | 116 | **3 635** | 185 | **3 905** | 271 | **4 245** | 358 | | **4 585** | 444 | **4 925** | 531 | **5 264** | 617 | **5 604** | 704 | **5 943** |
| **5** | 221 | 141 | **4 292** | 225 | **4 630** | 330 | **5 055** | 436 | | **5 479** | 541 | **5 904** | 646 | **6 328** | 752 | **6 753** | 857 | **7 177** |
| **6** | 265 | 165 | **4 949** | 264 | **5 355** | 388 | **5 865** | 512 | | **6 374** | 635 | **6 884** | 759 | **7 392** | 883 | **7 902** | 1007 | **8 411** |
| **7** | 309 | 189 | **5 606** | 303 | **6 080** | 445 | **6 675** | 586 | | **7 268** | 728 | **7 863** | 870 | **8 457** | 1012 | **9 052** | 1153 | **9 645** |
| **8** | 353 | 213 | **6 263** | 341 | **6 805** | 500 | **7 485** | 660 | | **8 163** | 819 | **8 843** | 979 | **9 521** | 1138 | **10 201** | 1298 | **10 879** |
| **9** | 397 | 236 | **6 920** | 378 | **7 529** | 555 | **8 294** | 732 | | **9 057** | 909 | **9 822** | 1086 | **10 585** | 1263 | **11 350** | 1440 | **12 113** |
| **10** | 441 | 260 | **7 577** | 415 | **8 254** | 609 | **9 104** | 803 | | **9 952** | 998 | **10 802** | 1192 | **11 650** | 1386 | **12 500** | 1581 | **13 347** |
| **11** | 485 | 282 | **8 234** | 451 | **8 979** | 663 | **9 914** | 874 | | **10 846** | 1085 | **11 781** | 1297 | **12 714** | 1508 | **13 649** | 1719 | **14 581** |
| **12** | 529 | 305 | **8 891** | 488 | **9 704** | 716 | **10 724** | 944 | | **11 741** | 1172 | **12 761** | 1400 | **13 778** | 1629 | **14 789** | 1857 | **15 815** |
| **13** | 573 | 327 | **9 548** | 523 | **10 428** | 768 | **11 533** | 1013 | | **12 635** | 1258 | **13 740** | 1503 | **14 843** | 1748 | **15 948** | 1993 | **17 050** |
| **14** | 617 | 349 | **10 205** | 559 | **11 153** | 820 | **12 343** | 1082 | | **13 530** | 1343 | **14 720** | 1605 | **15 907** | 1867 | **17 097** | 2128 | **18 284** |
| **15** | 661 | 371 | **10 862** | 594 | **11 878** | 872 | **13 153** | 1150 | | **14 425** | 1428 | **15 700** | 1706 | **16 971** | 1984 | **18 246** | 2262 | **19 518** |
| **16** | 705 | 393 | **11 519** | 629 | **12 603** | 923 | **13 963** | 1218 | | **15 319** | 1512 | **16 679** | 1806 | **18 035** | 2101 | **19 395** | 2395 | **20 752** |
| **17** | 749 | 415 | **12 176** | 663 | **13 328** | 974 | **14 773** | 1285 | | **16 214** | 1595 | **17 659** | 1906 | **19 100** | 2216 | **20 545** | 2527 | **21 986** |
| **18** | 793 | 436 | **12 833** | 698 | **14 052** | 1025 | **15 582** | 1351 | | **17 108** | 1678 | **18 638** | 2005 | **20 164** | 2331 | **21 694** | 2658 | **23 220** |
| **19** | 837 | 458 | **13 490** | 732 | **14 777** | 1075 | **16 392** | 1417 | | **18 003** | 1760 | **19 618** | 2103 | **21 228** | 2446 | **22 843** | 2788 | **24 454** |
| **20** | 881 | 479 | **14 147** | 766 | **15 502** | 1125 | **17 202** | 1483 | | **18 897** | 1842 | **20 597** | 2201 | **22 293** | 2559 | **23 993** | 2918 | **25 688** |
| **21** | 925 | 500 | **14 804** | 800 | **16 227** | 1174 | **18 012** | 1549 | | **19 792** | 1923 | **21 577** | 2298 | **23 357** | 2672 | **25 142** | 3047 | **26 922** |
| **22** | 969 | 521 | **15 461** | 833 | **16 951** | 1224 | **18 821** | 1614 | | **20 686** | 2004 | **22 556** | 2394 | **24 421** | 2784 | **26 291** | 3175 | **28 156** |
| **23** | 1013 | 542 | **16 118** | 867 | **17 676** | 1273 | **19 631** |
| **24** | 1057 | 563 | **16 775** | 900 | **18 401** | 1322 | **20 441** |
| **25** | 1101 | 584 | **17 433** | 933 | **19 126** | 1370 | **21 251** |
| **26** | 1145 | 604 | **18 090** | 966 | **19 850** | 1419 | **22 060** |
| **27** | 1189 | 625 | **18 747** | 999 | **20 575** | 1467 | **22 870** |
| **28** | 1233 | 645 | **19 404** | 1032 | **21 300** | 1515 | **23 680** |
| **29** | 1277 | 666 | **20 061** | 1064 | **22 025** | 1563 | **24 490** |
| **30** | 1321 | 686 | **20 718** | 1097 | **22 750** | 1610 | **25 300** |
| **31** | 1365 | 706 | **21 375** | 1129 | **23 474** | 1658 | **26 109** |  |
| **32** | 1409 | 726 | **22 032** | 1161 | **24 199** | 1705 | **26 919** |  |
| **33** | 1453 | 746 | **22 689** | 1193 | **24 924** | 1752 | **27 729** |  |
| **34** | 1497 | 766 | **23 246** | 1225 | **25 649** | 1799 | **28 539** |  |
| **35** | 1541 | 786 | **24 003** | 1257 | **26 373** | 1846 | **29 348** |  |
| **36** | 1585 | 806 | **24 660** | 1289 | **27 098** | 1892 | **30 158** | C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\Радиатор Соло Г1.jpg | |
| **37** | 1629 | 826 | **25 317** | 1321 | **27 823** | 1939 | **30 968** |  | |
| **38** | 1673 | 846 | **25 974** | 1352 | **28 548** | 1985 | **31 778** |  | |
| **39** | 1717 | 865 | **26 631** | 1384 | **29 273** | 2031 | **32 588** |  | |
| **40** | 1761 | 885 | **27 288** | 1415 | **29 997** | 2077 | **33 397** |  | |
| **41** | 1805 | 905 | **27 945** | 1446 | **30 722** | 2123 | **34 207** |  | |
| **42** | 1849 | 924 | **28 602** | 1477 | **31 447** | 2169 | **35 017** |  | |
| **43** | 1893 | 944 | **29 259** | 1509 | **32 172** | 2215 | **35 827** |
| **44** | 1937 | 963 | **29 916** | 1540 | **32 896** | 2260 | **36 636** |
| **45** | 1981 | 982 | **30 573** | 1571 | **33 621** | 2306 | **37 446** |
| **46** | 2025 | 1002 | **31 230** | 1601 | **34 346** | 2351 | **38 256** |
| **47** | 2069 | 1021 | **31 888** | 1632 | **35 071** | 2396 | **39 066** |
| **48** | 2113 | 1040 | **32 545** | 1663 | **35 795** | 2441 | **39 875** |
| **49** | 2157 | 1059 | **33 202** | 1694 | **36 520** | 2486 | **40 685** |
| **50** | 2201 | 1078 | **33 859** | 1724 | **37 245** | 2531 | **41 495** |

**Любой цвет по RAL: *Стоимость******= Цена из табл. + 20%***

**Напольное исполнение (Соло нв): *Стоимость = Цена из табл. + 592 руб.***

Соло Г 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Соло Г 2** | | **300** | | **500** | | **750** | | **1000** | | | **1250** | | **1500** | | **1750** | | **2000** | |
| **Межцентр. расст., мм** | | **300** | | **500** | | **750** | | **1000** | | | **1250** | | **1500** | | **1750** | | **2000** | |
| Габаритная высота, мм | | 334 | | 534 | | 784 | | 1034 | | | 1284 | | 1534 | | 1784 | | 2034 | |
| Глубина, мм | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | |
| Вес секции, кг | | 1,11 | | 1,68 | | 2,4 | | 3,12 | | | 3,84 | | 4,56 | | 5,28 | | 6 | |
| Объем секции, л | | 0,2 | | 0,3 | | 0,43 | | 0,56 | | | 0,69 | | 0,82 | | 0,95 | | 1,08 | |
| **Число секций** | **Высота,**  **мм** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,  руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с**  **НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | | **Цена с НДС, руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС,**  **руб.** | **Мощ-ность, Вт.** | **Цена с НДС, руб.** |
| **2** | 89 | 113 | **3 620** | 181 | **3 883** | 266 | **4 219** | 351 | | **4 540** | 436 | **4 870** | 521 | **5 198** | 606 | **5 527** | 691 | **5 856** |
| **3** | 133 | 159 | **4 926** | 255 | **5 321** | 374 | **5 814** | 493 | | **6 307** | 612 | **6 800** | 731 | **7 293** | 851 | **7 786** | 970 | **8 279** |
| **4** | 177 | 203 | **6 233** | 324 | **6 759** | 476 | **7 416** | 628 | | **8 074** | 779 | **8 731** | 931 | **9 389** | 1083 | **10 046** | 1235 | **10 703** |
| **5** | 221 | 245 | **7 539** | 391 | **8 197** | 574 | **9 019** | 757 | | **9 840** | 940 | **10 662** | 1123 | **11 484** | 1306 | **12 306** | 1490 | **13 128** |
| **6** | 265 | 285 | **8 846** | 456 | **9 635** | 669 | **10 621** | 883 | | **11 607** | 1096 | **12 594** | 1310 | **13 580** | 1523 | **14 566** | 1737 | **15 552** |
| **7** | 309 | 325 | **10 152** | 519 | **11 073** | 762 | **12 223** | 1005 | | **13 374** | 1248 | **14 525** | 1491 | **15 675** | 1734 | **16 826** | 1977 | **17 976** |
| **8** | 353 | 363 | **11 459** | 581 | **12 511** | 853 | **13 826** | 1125 | | **15 141** | 1397 | **16 456** | 1669 | **17 771** | 1941 | **19 086** | 2213 | **20 400** |
| **9** | 397 | 401 | **12 765** | 642 | **13 949** | 942 | **15 428** | 1242 | | **16 908** | 1542 | **18 387** | 1843 | **19 867** | 2143 | **21 346** | 2443 | **22 825** |
| **10** | 441 | 439 | **14 072** | 701 | **15 387** | 1029 | **17 031** | 1358 | | **18 675** | 1686 | **20 318** | 2014 | **21 962** | 2342 | **23 606** | 2670 | **25 249** |
| **11** | 485 | 475 | **15 378** | 760 | **16 825** | 1115 | **18 633** | 1471 | | **20 441** | 1827 | **22 250** | 2182 | **24 058** | 2538 | **25 866** | 2894 | **27 673** |
| **12** | 529 | 511 | **16 685** | 818 | **18 263** | 1200 | **20 236** | 1583 | | **22 208** | 1966 | **24 181** | 2349 | **26 158** | 2731 | **28 126** | 3114 | **30 097** |
| **13** | 573 | 547 | **17 991** | 875 | **19 701** | 1284 | **21 838** | 1694 | | **23 975** | 2103 | **26 112** | 2513 | **28 249** | 2922 | **30 386** | 3332 | **32 522** |
| **14** | 617 | 582 | **19 298** | 931 | **21 139** | 1367 | **23 440** | 1803 | | **25 742** | 2239 | **28 043** | 2675 | **30 345** | 3111 | **32 646** | 3547 | **34 946** |
| **15** | 661 | 617 | **20 605** | 987 | **22 577** | 1449 | **25 043** | 1911 | | **27 509** | 2373 | **29 974** | 2835 | **32 440** | 3297 | **34 906** |
| **16** | 705 | 652 | **21 911** | 1042 | **24 015** | 1530 | **26 645** | 2018 | | **29 275** | 2506 | **31 906** | 2994 | **34 536** | 3482 | **37 166** |
| **17** | 749 | 686 | **23 218** | 1097 | **25 453** | 1610 | **28 248** | 2124 | | **31 042** | 2637 | **33 837** | 3151 | **36 631** |
| **18** | 793 | 720 | **24 524** | 1151 | **26 891** | 1690 | **29 850** | 2229 | | **32 809** | 2768 | **35 786** | 3307 | **38 727** |
| **19** | 837 | 754 | **25 831** | 1205 | **28 329** | 1769 | **31 453** | 2333 | | **34 576** | 2897 | **37 699** |
| **20** | 881 | 787 | **27 137** | 1258 | **29 767** | 1847 | **33 055** | 2436 | | **36 343** | 3025 | **39 630** |
| **21** | 925 | 820 | **28 444** | 1311 | **31 206** | 1925 | **34 658** | 2539 | | **38 110** | 3152 | **41 962** |
| **22** | 969 | 853 | **29 750** | 1363 | **32 644** | 2002 | **36 260** | 2640 | | **39 876** | 3279 | **43 498** |
| **23** | 1013 | 885 | **31 057** | 1416 | **34 082** | 2078 | **37 862** |
| **24** | 1057 | 918 | **32 364** | 1467 | **35 520** | 2154 | **39 465** |
| **25** | 1101 | 950 | **33 670** | 1519 | **36 958** | 2230 | **41 067** |
| **26** | 1145 | 982 | **34 977** | 1570 | **38 396** | 2305 | **42 670** |
| **27** | 1189 | 1014 | **36 283** | 1621 | **39 834** | 2380 | **44 272** |
| **28** | 1233 | 1045 | **37 590** | 1671 | **41 272** | 2454 | **45 875** |
| **29** | 1277 | 1077 | **38 896** | 1722 | **42 710** | 2528 | **47 477** |
| **30** | 1321 | 1108 | **40 203** | 1772 | **44 148** | 2601 | **49 079** |
| **31** | 1365 | 1139 | **41 509** | 1821 | **45 586** | 2674 | **50 682** |  |
| **32** | 1409 | 1170 | **42 816** | 1871 | **47 024** | 2747 | **52 284** |  |
| **33** | 1453 | 1201 | **44 122** | 1920 | **48 462** | 2819 | **53 887** |  |
| **34** | 1497 | 1232 | **45 429** | 1969 | **49 900** | 2891 | **55 489** |  |
| **35** | 1541 | 1262 | **46 736** | 2018 | **51 338** | 2963 | **57 092** | C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\Радиатор Соло Г2.jpg |
| **36** | 1585 | 1293 | **48 042** | 2066 | **52 776** |  |
| **37** | 1629 | 1323 | **49 349** | 2115 | **54 214** |  |
| **38** | 1673 | 1353 | **50 655** | 2163 | **55 652** |  |
| **39** | 1717 | 1383 | **51 962** | 2211 | **57 090** |  |
| **40** | 1761 | 1413 | **53 268** | 2259 | **58 529** |  |
| **41** | 1805 | 1443 | **54 575** | 2306 | **59 967** |  |
| **42** | 1849 | 1472 | **55 881** | 2354 | **61 405** |  |
| **43** | 1893 | 1502 | **57 188** | 2401 | **62 843** |
| **44** | 1937 | 1531 | **58 494** | 2448 | **64 281** |
| **45** | 1981 | 1561 | **59 801** | 2495 | **65 719** |
| **46** | 2025 | 1590 | **61 108** | 2542 | **67 157** |
| **47** | 2069 | 1619 | **62 414** | 2588 | **68 595** |
| **48** | 2113 | 1648 | **63 721** | 2635 | **70 033** |
| **49** | 2157 | 1677 | **65 027** | 2681 | **71 471** |
| **50** | 2201 | 1706 | **66 334** | 2727 | **72 909** |

**Любой цвет по RAL: *Стоимость******= Цена из табл. + 20%.***

**Напольное исполнение (Соло нв): *Стоимость = Цена из табл. + 592 руб.***

**Пример условного обозначения**

**Соло В 1 -750 -12 нп лев нв RAL9005**

**Наименование модели:**

*-* ***Соло***

**Расположение колонок:**

*-* ***В*** *– вертикальное расположение колонок;*

*-* ***Г*** *– горизонтальное расположение колонок***.**

**Количество трубок по глубине секции:**

*-* ***1*** *– однорядный радиатор;*

*-* ***2*** *– двухрядный радиатор*.

**Монтажный (межцентровый) размер, мм:**

*- выбирается из ряда –* ***300, 500, 750, 1000, 1250,***

***1500, 1750 , 2000.***

**Количество секций:**

*- по длине прибора для Соло В: от* ***3*** *до* ***50****;*

*- по высоте прибора для Соло Г: от* ***2*** *до* ***50****.*

**Модификация подключения (для Соло В):**

*-* ***Без буквенного обозначения***  *- боковое подключение;*

*-* ***нп*** *– с нижним подключением(для двухрядных вертикальных приборов);*

*-* ***нп прав*** *– с правосторонним нижним подключением*

*(для однорядных вертикальных приборов);*

*-* ***нп лев*** *– с левосторонним нижним подключением*

*(для однорядных вертикальных приборов).*

**Модификация по установке:**

*-* ***Без буквенного обозначения*** *- настенное исполнение;*

*-* ***нв*** *– напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора.*

**Цвет:**

*-* ***RAL*** *- базовый цвет «белый глянцевый» (RAL 9016).*

**Любой цвет по RAL: *Стоимость = Цена из табл. + 20%***

**Напольное исполнение (Соло нв): *Стоимость = Цена из табл. + 592 руб.***

Радиаторы Соло В нп (с нижним подключением):

- Нижнее подключение, внутренняя резьба G ½”, межосевое расстояние 50 мм;

- Температура теплоносителя до 120°С (по терморегулирующей арматуре);

Для **напольного исполнения** радиаторов Соло В с нижним подключением

и количеством секций до 8 штук, необходимо согласовывать схему расположения ножек.

*Стоимость прибора Соло В нп = Цена из табл. + 1 800 руб.*

Комплект поставки:

- встроенный терморегулирующий клапан;

- пробка глухая G½" – 2 шт.;

|  |  |
| --- | --- |
| Комплектующие изделия для приборов Соло | Цена с НДС, руб. |
| Комплект Соло: пробка глухая –1шт., кран Маевского –1шт. | 144 |
| Кронштейн КР 2-50 (вылет 50 мм) для Соло В1. Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы. | 96 |
| Кронштейн КР 2-70 (вылет 70 мм) для Соло В2. Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы. | 96 |
| Кронштейн КС 2-22 для Соло Г1 (необходимо 4 шт. на прибор). | 96 |
| Крепеж Соло для Соло Г2.  Комплектация: кронштейн правый, кронштейн левый, держатель правый, держатель левый, дюбели и шурупы. | 922 |

- кран Маевского G½" – 1 шт.

**Дополнительно:**

- узел нижнего подключения Vekotrim, прямой 1 322 руб.

- узел нижнего подключения Vekotrim, угловой 1 322 руб.

- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, прямой DN15(1/2") 651 руб.

- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, угловой DN15(1/2") 644 руб.

- термостатический клапан Calypso exact, прямой DN15(1/2") 920 руб.

- термостатический клапан Calypso exact, угловой DN15(1/2") 920 руб.

- термостатическая головка F дистанционного упр., длина капиллярной трубки 2.00м 4 102 руб.

- термостатическая головка F дистанционного упр., длина капиллярной трубки 5.00м 4 714 руб.

- термостатическая головка DX, RAL9016 (белая) 830 руб.

- термостатическая головка DX, RAL9005 (черная) 1 470 руб.

- термостатическая головка DX, хром 1 554 руб.

- термостатическая головка К 850 руб.